Avis d’Appel d’offres

(Procédure à enveloppe unique)

**PAYS :** REPUBLIQUE DU MALI

**NOM DU PROJET :** Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger (PREEFN)

**No Prêt/Crédit/Don :** IDA - Crédit N°6204-ML et don N°D281-ML.

**Nom du Marché : Travaux d’aménagement de la mare et du chenal de Talagneini dans la commune de Kolongotomo en trois (03) lots distincts pour le compte du PREEFN.**

LOT 1 : Travaux de surcreusement de la mare, de l’aménagement du chenal + ouvrage d'admission et de contrôle ainsi que le seuil aval (S2).

LOT 2 : Travaux aménagement des seuils S1 (seuil rizicole) et S3 (seuil aval) ainsi que l‘aménagement des digues d1 et d2.

LOT 3 : ˗Travaux d’aménagement de deux(02) périmètres maraichers de trois (03) HA chacun.

**No Référence** : N°0001-2021/ABFN/PREEFN

1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçuun financement de Banque Mondiale pour financerles des travaux d’aménagement de la mare et du chenal de Talagneini dans la commune de Kolongotomo en trois (03) lots distincts *,* et à l’intention d’utiliser une partie de ce Crédit N°6204-ML et don N°D281-ML pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux d’aménagement de la mare et du chenal de Talagneini dans la commune de Kolongotomo en trois (03) lots distincts pour le compte du PREEFN.
2. Le Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger (PREEFN) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

LOT 1 : Travaux de surcreusement de la mare, de l’aménagement du chenal + ouvrage d'admission et de contrôle ainsi que le seuil aval (S2) ;

LOT 2 : Travaux aménagement des seuils S1 (seuil rizicole) et S3 (seuil aval) ainsi que l‘aménagement des digues d1 et d2 ;

LOT 3 : ˗Travaux d’aménagement de deux(02) périmètres maraichers de trois (03) HA chacun.

 Les travaux à réaliser comportent essentiellement *:*

* Installation et repli de chantier ;
* Les travaux de débroussaillage sur l’emprise des périmètres ;
* Les Travaux de déblais en terrain meuble ou rocheux (mécanique et manuel) ;
* Travaux de réalisation des écrans souterrains en béton cyclopéen ;
* Fourniture de joint water stop sceller dans un élément de béton à tous les 10 mètres au niveau des seuils en béton cyclopéen y compris toutes sujétions ;
* Les travaux de béton (béton cyclopéen dosé à 350 kg/m3 avec un rapport pierre/béton de 50/50, béton armé dosé à 350 kg/m3, béton ordinaire) avec ajout de sikhalite dans la masse pour les murs d’étanchéité ;
* Enduit au mortier de ciment avec ajout de Sikhalite ;
* Travaux de gabionnage (confection des cages, pose des enrochements, ligatures) pour la mise en œuvre des protections des ouvrages et du chenal ;
* Les travaux de perrés maçonnés de protection ;
* Travaux de protection en enrochement libre des ouvrages ;
* Fourniture et pose de cadres métalliques, batardeaux, échelle d’accès, échelles de crue et garde-corps métalliques, vannes crémaillères et grilles à poisson ;
* Travaux de béton armé (dalot et dalle de franchissement) ;
* Travaux de réalisation des remblais d’argile et latéritiques pour seuils et digues de raccordement compactés avec les engins lourds à l’OPM ;
* Les travaux de genie civil des infrastructures annexes (magasin de stockage, local gardien, hangar et blocs de latrines) ;
* Fourniture et pose des panneaux d’indication et des panneaux d’identification des ouvrages.
1. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement »Juillet 2016de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
2. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger (PREEFN)*;* Mr Abdourahamane Oumarou TOURE, E-mail: tourehamanitour@gmail.com et de Mme. Traore Koura DIAGOURAGA, Spécialiste en Passation des Marchés du PREEFN, Tel: +223 92 03 90 18 Email: kouratraore28@gmail.com et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger (PREEFN) sis au quartier Kalanba coura – Rue: 150, Porte: 208, Tel: +223 20 28 17 54 à partir du ……….. ….. de 8 h 00 mn à 16 h 00 mn du lundi au jeudi et les vendredis de 8 h 00 mn à 17 h 30 mn.
3. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de Cinquante Mille (50 000) FCFA. La méthode de paiement sera en espèce*.* Le dossier d’appel d’offres sera adressé par copie physique*.*
4. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le…..2022 à 10 heures. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger (PREEFN) sis au quartier Kalanba coura – Rue: 150, Porte: 208, Tel: +223 20 28 17 54 mentionnée ci-dessous à : le…..2022 à 10 heures 30 minutes
5. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, d’un montant de : quatre millions cinq cent (4 500 000) FCFA pour les lots 1 et 2 chacun, et un montant de trois millions cinq cent (3 500 000) FCFA pour le lot 3*.*
6. L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) :

 Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger (PREEFN) Quartier Kalaban Coura, Bamako Mali, Rue : 155 Porte : 208*,* Tél : (00223) 20 28 17 55/20 28 17 54.

 A l’attention de : Mr Abdourahamane Oumarou TOURE, Coordinateur du PREEFN

 Rue : 155

 Étage/ numéro de bureau : 1er Etage, Tel : (00223) 20 28 17 55/20 28 17 54.

 Ville : ***Bamako, Mali***

 Pays :République du Mali

 Numéro de téléphone :00223) 20 28 17 55/20 28 17 54.

 Adresse électronique : Email : tourehamanitour@gmail.com, Email : kouratraore28@gmail.com