|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE** **DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE** | **RÉPUBLIQUE DU MALI** **Un Peuple - Un But - Une Foi** |
|  **OFFICE DU NIGER** |  |
|  |  |
| **DIRECTION DE ZONE DE N’DEBOUGOU****Tél/  223 21 73 97 09** |  |

 **Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°001/DZ-NDE-2021**

***OFFICE DU NIGER /ZONE DE N’DEBOUGOU***

1. L’***Office du Niger*** *a obtenu* des fonds***sur la redevance eau***, afin de financer***le Programme Annuel d’Entretien du réseau hydraulique de la Zone de N’Débougou****,* et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des **Travaux de Terrassement de la Zone de N’Débougou**.
2. L’***Office du Niger*** sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
* **Travaux de Terrassement de la Zone de N’Débougoucomprenant :**

|  |
| --- |
| **Lot 1 Réseau primaire** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Distributeur de N'Débougou | Nettoyage mécanique | Sur 6 000 mètres |
| **Lot 2 Réseau primaire** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Distributeur de Siengo | Nettoyage mécanique | Sur 6 300 mètres |
| **Lot 3 Casier N'Débougou et Boloni** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Drain partiteur ND1 | Curage mécanique | PK0-PK0+900 |
| Drain partiteur ND3 | Curage mécanique | PK0-PK1300 |
| Drain partiteur ND7 | Curage mécanique | PK0-PK3110 |
| Drain partiteur ND9 | Curage mécanique | PK0-PK1040 |
|  Drain partiteur ND10 | Curage mécanique | PK0-PK960 |
| Drain partiteur ND11 | Curage mécanique | PK0-PK900 |
| Drain partiteur ND13 | Curage mécanique | PK0-PK920 |
| Distributeur de N'Débougou (ND8-ND10) | Déblai remblai compacté | Sur 150 mètres |
| Village B1 digue de ceinture | Déblai remblai compacté | PK0-PK1500 |
| Drain partiteur B4 | Curage mécanique | PK0-PK4700 |
| **Lot 4 Casier Boloni** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Drain partiteur B5 | Curage mécanique | PK0-PK5000 |
| Drain Sous partiteur B5\_1g | Curage mécanique | PK0-PK900 |
| Drain Sous partiteur B7\_3d | Curage mécanique | PK0-PK800 |
| Drain partiteur DL1 | Curage mécanique | PK0-PK1066 |
| Drain Sous partiteur B8\_bis | Curage mécanique | PK0-PK1700 |
| **Lot 5 Casier Boloni** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Drain partiteur B7 | Curage mécanique | PK0-PK5320 |
| Drain partiteur B9 | Curage mécanique | PK0-PK2000 |
| Village B10 digue de ceinture | Déblai remblai compacté | PK0-PK1500 |
| **Lot 6 Casier Siengo** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Drain principal Siengo | Curage mécanique | PK10-PK21+500 |
| **Lot 7 Casier Siengo** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Drain principal Siengo | Curage mécanique | PK21+00-PK33+00 |
| **Lot 8 Casier Siengo** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Sous partiteur S2\_5d | Curage mécanique | PK0-PK746 |
| Sous partiteur S7\_1d | Curage mécanique | PK0-PK750 |
| Sous partiteur S8\_7d | Curage mécanique | PK0-PK1850 |
| Drain partiteur S1 | Curage mécanique | PK0-PK7934 |
| **Lot 9 Casier Siengo** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Drain partiteur S6 | Curage mécanique | PK0-PK4200 |
| Drain partiteur S7 | Curage mécanique | PK0-PK4170 |
| Drain partiteur S9 | Curage mécanique | PK0-PK1500 |
| **Lot 10 Casier N'Dobougou** |
| **Désignation** | **Nature des travaux** | **Localisation** |
| Drain partiteur BE1 | Curage mécanique | PK0-PK620 |
| Drain partiteur BE3 | Curage mécanique | PK0-PK5000 |
| Drain partiteur BE8 | Curage mécanique | PK0-PK3000 |
| Partiteur BE7 | Curage mécanique | PK0-PK1000 |
| Partiteur BE8 | Curage mécanique | PK0-PK2500 |
| Partiteur BE9 | Curage mécanique | PK0-PK1000 |

**NB : Compte tenu de l’urgence et de la spécificité des travaux, un soumissionnaire peut postuler pour tous les lots mais ne peut bénéficier que d’un seul lot.**

* + Le dessouchage, débroussaillage et nettoyage de l’emprise et l’évacuation des débris en dehors des emprises des travaux pour l’ensemble des lots,
	+ Le nettoyage mécanique pour augmenter l’hydraulicité des canaux d’irrigation et rendre fluide le système de drain
	+ Le curage mécanique et régalage pour augmenter l’hydraulicité des canaux d’irrigation et rendre fluide le système de drain,
	+ Le déblai / remblai compacté pour renforcer et rehausser les digues des canaux d’irrigation,
	+ Le rechargement Ponctuel pour renforcer les digues au niveau des points faibles.
1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50***,*** et ouvert à tous les candidats éligibles.
2. Les candidats intéressés peuvent consulter et obtenir gratuitement des informations sur le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (**150 000**) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : **la Direction de Zone de N’Débougou; Tél/ ☹ 223 21.73.97.09** à partir du **03 Février 2021*, de 08 heures 00 mn à 16 heures 00 mn du lundi au jeudi et de 08 heures 00 mn à 12 heures 00 mn le vendredi***. La méthode de paiement sera ***en espèce****.* Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par ***dépôt physique au secrétariat de la Direction de Zone de N’Débougou.***
3. Les exigences en matière de qualifications sont : ***le montant de la ligne de crédit et du chiffre d’Affaire annuel moyen, le nombre de marché similaire, la liste du matériel et personnel nécessaires à l’exécution efficace des travaux.***Voir le DPAO pour les informations détaillées.
4. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : **Secrétariat de la Zone de N’DEBOUGOU**, **Tél/fax (223) 21.73.97.09**au plus tard le **mercredi 17 février 2021** à ***10h00mn avec la mention*** à **Mr. le Directeur** **de Zone de N’Débougou ; A n’ouvrir qu’en séance publique** **l'Appel d'Offres n° 001 /DZ-N’DE-2021, relatif aux travaux d'entretien périodique de la Zone de N’Débougou, exercice 2021**. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes.
5. Les offres doivent comprendre une caution bancaire de soumission, d’un montant de :

|  |  |
| --- | --- |
| ***Lot 1:*** | ***Un million-Deux cent mille (1 200 000) FCFA;***  |
| ***Lot 2:*** | ***Un million (1 000 000) FCFA;***  |
| ***Lot 3:*** | ***Un million-Deux cent mille (1 200 000) FCFA;***  |
| ***Lot 4:*** | ***Neuf cent mille (900 000) FCFA;***  |
| ***Lot 5:*** | ***Neuf cent mille (900 000) FCFA;***  |
| ***Lot 6:*** | ***Deux millions (2 000 000) FCFA;***  |
| ***Lot 7:*** | ***Deux millions (2 000 000) FCFA;***  |
| ***Lot 8:*** | ***Neuf cent mille (900 000) FCFA;***  |
| ***Lot 9:*** | ***Neuf cent mille (900 000) FCFA;***  |
| ***Lot 10:*** | ***Neuf cent mille (900 000) FCFA,*** |

***Les chèques certifiés et les chèques de banque ne sont pas admis.***

***La caution bancaire doit être ferme et du type DAO***

1. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de (***90) jours***à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
2. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteront assister à l’ouverture des plis le **mercredi 17 février 2021** à ***10h00mn*** à l’adresse suivante : ***la salle de réunion de la direction de zone de N’Débougou***

 **N’Débougou, le 03 Février 2021**

***Le Directeur de Zone***

 ***Cheickna KAMPO***